Муниципальное бюджетное УТВЕРЖДАЮ:

Общеобразовательное Приказ № 1-Д от 10.01.2012

учреждение средняя Директор МБОУ СОШ пос.Лесной

общеобразовательная школа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Л. Гизатуллина

пос. Лесной Амурского

муниципального района

Хабаровского края

 ИНСТРУКЦИЯ

при аварийной остановке котла

Кочегар обязан знать последовательность операций при аварийной остановке котла:

1. Котел должен быть немедленно остановлен или отключен действием защиты или персоналом в случаях, предусмотренных производственной инструкцией и в частности при следующих неисправностях и отклонениях от нормы водогрейных котлов:
	1. Прекращение действия всех питательных насосов
	2. При обнаружении трещин, выпучин, пропусков в сварных швах, обрыва анкерного болта и связи в основных элементах котла
	3. Исчезновение напряжения на всех контрольно-измерительных приборах
	4. Возникновения пожара в котельной
	5. Снижения расхода воды через котел ниже минимально допустимого значения
	6. Повышения температуры воды на выходе из котла до значения 20 градусов по Цельсию ниже температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению в выходном коллекторе котла.
2. При обнаружении перечисленных дефектов, истопник должен предельно четко и быстро погасит огонь в котле и немедленно опустить температуру в котле до минимума.
3. При необходимости слива воды, истопник должен открыть водосливный кран и выпустить воду из системы отопления.
4. Администрация школы должна обеспечит своевременный ремонт котлов и проведение пусконаладочных работ после ремонта